**Требования пожарной безопасности в отопительный период**

К эксплуатации допускаются нагревательные приборы только промышленного (заводского) изготовления, выполненные в соответствии с требованиями нормативных документов на них, с исправными и подключенными системами контроля, автоматизации и блокировки. Не допускается применять для отопления помещений нагревательные приборы, жаровни, мангалы, электроприборы с открытыми электронагревательными элементами (электроплитки, электроотражатели и другие электронагревательные приборы, не предназначенные для этой цели, в том числе не заводского (кустарного) изготовления).

При размещении нагревательных приборов на месте их эксплуатации должны соблюдаться расстояния до горючих конструкций, мебели, одежды и других сгораемых материалов в направлении излучения и другие противопожарные мероприятия, указанные в эксплуатационной документации.

Не допускается эксплуатация в:

жилых зданиях – печей-времянок, работающих на жидком топливе;

гаражах – печей всех типов, электронагревательных приборов.

При устройстве и эксплуатации стационарных печей должны соблюдаться следующие требования:

печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от сгораемых конструкций;

пол из горючих материалов под топочной дверкой должен быть защищен от возгорания негорючим листовым или плитным материалом размером 700´500 мм, располагаемым его длинной стороной вдоль печи;

перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи. Последующая их очистка должна производится не реже: одного раза в два месяца в течение отопительного сезона для отопительных печей; не реже двух раз в месяц для кухонных плит независимо от отопительного сезона;

дымовые трубы на чердаках должны быть побелены;

проверка исправности печей, дымоходов, теплогенерирующих аппаратов и других отопительных приборов должна проводиться до начала отопительного сезона и не менее одного раза в середине сезона;

золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенные для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 метров от сгораемых строений;

топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.

**Действия в случае пожара:**

При обнаружении пожара необходимо:

немедленно сообщить об этом в пожарную аварийно-спасательную службу по телефону «101» или «112», с указанием точного места пожара и наличия в здании людей;

до прибытия пожарной аварийно-спасательной службы принять меры к оповещению людей о пожаре, их эвакуации, к предотвращению паники;

обеспечить отключение газовых приборов и трубопроводов, электроэнергии и включение при необходимости аварийного освещения;

приступить к тушению пожара имеющимися средствами (стволы от внутренних пожарных кранов, первичные средства пожаротушения и другие);

организовать встречу пожарных аварийно-спасательных подразделений.

Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а также не разбивать стекол. Покидая помещение или здание, необходимо закрыть за собой все двери и окна в целях уменьшения притока свежего воздуха, способствующего быстрому распространению огня.